济南卡车股份有限公司整车仓储部8平台维修勘察      设计方案招标公告

1、招标形式：公开招标
[bookmark: _GoBack]招标编号：ZBGL2026080249           
      评标方式：技术标入围后，合理最低价格中标
本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，采用合理最低价格确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2、 项目内容：
卡车公司党家庄厂区整车仓储部8平台2008年设计并投入使用，挡土墙采用MU30块石、M5水泥砂浆砌筑。目前有2处档土墙出现墙体外凸，存在安全隐患，需进行安全加固。申请有资质的单位进行勘察，提供合规的岩土勘察报告及整固设计方案，确保挡土墙整改、加固的实施。
3、投标方资格要求
  招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。
 3.1资质要求
①公司注册资本不少于300万元（人民币）；
②投标方公司须成立三年以上，须具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程勘察乙级以上资质并同时具备国家住建部颁发的岩土工程设计乙级以上资质。且资质证书均处于有效期内。
③在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；
④公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；
⑤投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。
⑥投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
⑦应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；
3.2内容如下：详细内容请看标书技术和商务要求
3.2.1勘察具体要求：
（1)查明党家庄厂区整车仓储部8平台的出现墙体外凸现象的存在情况原因。接到中标通知后，3天内完成检测，勘察。
（2)对挡土墙范围内的地质构造、地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质和工程特性做出评价。有无影响稳定性的不良地质作用，场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，稳定性做出评价，提出预防措施的建议。
（3)如需要提供对应的地基承载力特征值及变形计算参数，预估基础沉降量，估算的期望差和总基础和桩沉降值，并对设计与施工应注意的问题提出建议）
（4)如需要对周围环境影响分析和评价，对挡土墙场地土的标准冻结深度；对场地和地基的地震效应、场地地震安全性做出初步评价。
（5)如需要提供深基坑开挖的边坡稳定计算、支护设计及施工降水所需的岩土技术参数，论证其对周围已有建筑物和地下设施的影响。
（6)提供合规的勘察报告，做为维修加固设计依据。
①场地的工程地质条件
②场地、地基的建筑抗震设计条件
③地基基础方案分析评价及相关建议
④桩基工程设计与施工建议及其它合理化建议
⑤上述方案及建议的计算图表（计算书）及方案草图
3.2.2设计要求及报告：
（1)提供挡土墙施工经济合理的维修加固设计方案。围绕安全合规、经济最优、施工可行、长效耐久核心原则，结合国标规范，系统梳理挡土墙维修加固设计的核心要求、方案选型、施工管控及经济优化要点，形成完整规范的设计方案要求文档。
（2)完成检测，勘察后，设计单位10日历日内完成初方案设计（含工艺、总图、建安等），提交委托单位组织相关人员评审。
（3)设计单位完成最终设计后，应于 2天内向招标人提交设计文件。
（4)所有方案成果的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米(m)为单位，设计图标注尺寸以毫米(mm)为单位。面积单位：均以平方米(m2)为单位。体积单位：均以立方米(m3)为单位。勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点均应符合国家有关标准的规定。
（5)须在规定的时间内编制工程勘察文件和岩土工程设计文件，按合同规定提交勘察和设计成果。
（6)提供经评审批复后的最终成果资料书面 5 份，电子版 2份，费用包含在报价中。

3.3特别要求
    不接受联合体投标。
4、招标项目报名及文件的获取：
4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2026年 9月3日上午9:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。
1）应标时间：2026年8 月 26 日15:00时--2026年9月3日9:00时
2）投标时间：2026年9月 3 日9:00时--2026年9月7日9:00时
3）开标时间：2026年9月8日9:00时(初定）
应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。
4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）
4.3缴纳投标保证金账户信息：
账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号
在摘要、用途或备注上明确项目名称：
动能部高宝庆---整车仓储部8平台项目投标保证金
注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通具体公示明细。
5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。
5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。
5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章招标完成后通过微信发给招标负责人进行备案），即资质文件、技术标、商务标等相关资料各一份。
5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。
6、招标方联系方式：
联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司
招标负责人：高宝庆13505404840微信号：732627433
现场联系人：李晓冰   15953140534 
投标方如意向参标，先联系招标负责人先进行备案，再联系技术联系人看现场，根据招标书进行具体流程操作。
7、根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。
8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。
以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。
9、提供厂家授权书，应标需把授权书作为应标依据传到系统上。（附件1）


中国重汽e采通说明 
需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
①下载浏览器：谷歌。
②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。
③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。
④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标。

重要预警告知 
各投标厂家不管是应标、投标阶段，按系统要求把相关资料一定要上传到系统上去，现在E采通后台招标预警监控系统反应灵敏，有以下预警并可能导致废标，并扣除投标保证金：
1、 在同一台电脑操作两家（浏览器相同指纹）、同一个IP号进行应、投、开标。
2、 应标、投标时间相差在30分钟之内
3、 标书格式类似、文字相同、报价相同都会发出预警。
4、 投标厂家人员存在相互关联，有互相投资关系，或委托某公司或个人用一台电脑做两个标书内容，发给另一个投标厂家，厂家在另一台电脑进行应、投标，能显示出原标书制作人员相同发出预警，相关联的投标厂家为串标行为。
5、 在资质文件中只提供投标单位的相关资料，授权书，不要提供与重汽相关的的合同（因主合同是相同的模板），报警系统会误识别为文字格式相同，在应标阶段有专门上传业绩合同的地方。
如发生以上情况，会联系相关投标人进行澄清说明，疑有串标并扣除投标保证金，产生废标。




