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第1章 [bookmark: _Toc37421123][bookmark: _Toc27392][bookmark: _Toc37421050]招标公告

[bookmark: _Toc37421051][bookmark: _Toc37421124]一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：中国重汽集团济南专用车有限公司剪板机改造项目
2、 招标内容
    对零部件部两台液压剪板机（型号为QC11Y-12*3200和规格型号为QC11Y-12*8000剪板机）进行升级改造，改造后实现自动上料、自动定位、剪切、出料等功能。

三、招标形式
招标形式：公开招标。
四、议程安排
1.公告时间：2026年9月1日。
2.答疑联系人： 孙保滨 ；答疑方式：
电话答疑；联系电话： 18766161758 
3.开标时间：2026年9月22日上午9 时（若有变动另行通知）
4.开标地点：办公楼106会议室 
5.投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。
6.报名及投标招标事宜联系人：孙保滨  联系电话： 18766161758。
五、报名方式
1.时间：2026年9月21日17点前。
2.方式：招标人首先对投标报名单位进行资格审核，对于资格审核通过的投标人，招标人将本项目招标书电子版，以电子邮件的形式发送至邮箱（sbdlb2007@163.com），招标人不对投标人能否通过电子邮箱正确或及时接收相关邮件负责，招标人邮件发出即视为送达。
[bookmark: _Toc25195]

[bookmark: _Toc508095324][bookmark: _Toc509284557]第2章 投标方须知

1、 投标方应详细阅读招标文件的全部内容，未按招标文件要求提供投标文件和资料，招标方将拒绝投标方的投标。
2、 投标人资格要求
1）在中国境内注册资金≥300万元，具有独立法人资格，具有本项目相关的经营范围及服务能力。
2）具有健全的财务会计制度，财务状况良好；
3）具有良好的信誉和诚实的商业道德，近3年内在经营活动中没有重大违法与失信记录；必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定；
4）供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被集团公司列入黑名单且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动。
5）备有相关工作经历和成功的工程案例；
6）参与投标人员非法人的，提供盖公章的授权委托书、身份证原件及盖公章复印件）;
7）按时报名并足额提交投标保证金；
8）不允许联合体投标；
9）本项目不允许转包、分包；
3、投标书的组成
投标人的投标文件由资格证明文件、技术标标书、商务标标书共三部分构成：
[bookmark: _Toc212369516]3.1 资格证明文件（要求单独封装）包括：
*（1）营业执照副本；（附件一）
*（2）投标文件签署授权委托书（见附件二）；
*（3）信用中国截图（加盖公章）；（附件三）
（4） 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表（附件六）；（附件四）
*（5）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）（加盖公章）（附件五）；
*（6）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）（附件六）
   *（7）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无担保和质押业务，需加盖公章）（附件七）；
   *（8）投标保证金回执截图、保证金收据（附件八）；
注：上述带“*”项为必备的资格文件，缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，由专家组评定扣分或废标处理。
3.2技术标部分（独立封装在一个档案袋，一式五份，其中正本一份，副本四份）：
[bookmark: _Toc212369514]（1）技术偏离表；
（2）近三年同类项目业绩一览表及完整、有效的合同复印件。
（3）相关人员、设备及资质，具有应对招标人紧急采购需求的能力等相关证明文件；
（4）可提供的增值服务，如免费的服务及技术支持、免费更换配件、以旧换新等；
（5）第三方出具的产品性能检验检测报告复印件，加盖公章；
（6）投标人的产品优势，在其他项目中的案例照片等；
（7）投标人需提交的其他资料。
3.3商务标部分（均独立封装在一个档案袋，一式五份，其中正本一份，副本四份）：内容包括但不限于：
（1）投标函；
（2）商务偏离表；
（3）开标一览表；
（4）分项报价明细表；
（6）投标人需提交的其它资料。
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。
  4、报价
（1）所有报价货币单位为：元（人民币），明确不含税金额、含税金额、税率（此报价含材料费、制作费、运费、安装费，含13%税费）。
[bookmark: _Hlk87966546]（2）付款结算方式：产品安装完毕，经安装、调试最终经需方验收合格后，需方出具书面验收单，供方开具全额增值税专用发票，需方依据财务制度审核无误挂账90天后支付货款的90%，支付方式为半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。剩余10%作为质保金，一年之后产品正常以半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）支付。
5、投标保证金
5.1投标方交纳伍仟元投标保证金，可采用电汇或网银支付。
开户名称：中国重汽集团济南专用车有限公司
账    号：227305574495
开 户 行：中国银行章丘支行
5.2保证金截止时间：2026年9月21日17时前。
5.3中标方的投标保证金在招标方与中标方签订合同后自行转为质量保证金。
5.4落标方的投标保证金将在定标后一个月内无息返还。
5.5发生下列情况之一的投标保证金不予返还：
5.5.1谈判评审期间，投标方干扰评审活动造成严重影响和后果的；
5.5.2开标后，尚在谈判评审期间，投标方撤回投标书的；
5.5.3中标方未按规定的时间、地点与招标方签订合同。
6、投标文件的递交
6.1投标方将投标书正本一份、副本肆份（报价表封存在正本中）装入袋内密封，封口处应有投标全权代表的签字和投标单位的公章，封皮上注明投标项目名称、投标单位名称。
6.2投标文件必须在标书送达截止时间前，派人送达招标方指定的地点。
6.3在标书送达截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接受。
7、开标
招标方将在招标方指定的时间和地点组织招标会议，投标方必须在招标方指定时间派全权代表到达指定地点，并参加招标。开标时，由投标方授权的代表和招标单位工作人员共同检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标方进行开封开标。
8、评标
详见第三章评标方法
9、合同签订
9.1 中标后，投标方应在收到中标通知书一周内与发标方签订合同，预期不到作为自动放弃处理。
9.2 投标文件中，报价、技术要求、有关协议和承诺，均可作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
9.3 签订合同时，中标方提出与投标书所列内容有相违的条款，招标方拒签合同。
9.4 中标单位在清理时应严格按投标时的各项承诺进行施工作业。
10、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc509284565][bookmark: _Toc508095332][bookmark: _Toc116872040]投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在招标方所确定的标书送达日期前按招标文件载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标单位，招标单位将视情况确定采用书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给参加投标的每一投标方。
11、招标文件的修改
11.1在标书送达截止日期前，招标方可主动的或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有投标方。对方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。
11.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑其投标文件的修改，招标方可酌情推迟标书送达截止时间和开标时间，并以书面形式通知每一投标方。
11.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同等的约束力。
12、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
⑵投标人在报价有效期内撤回投标；
⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；
⑸投标人串通投标；
⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
⑺中标人不按规定签订合同；
(8)投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；
[bookmark: _Hlk136528949]（9）投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；
(10)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）因重大变故，采购任务取消的；
（3）实质性响应招标文件的投标单位不足三家的；
（4）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；
（5）招标人认为其他应终止招标的情形。
13、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南专用车有限公司所有。
[bookmark: _Toc61506516][bookmark: _Toc23639][bookmark: _Toc1939][bookmark: _Toc56676932]
第3章  评标方法
[bookmark: _Toc105][bookmark: _Toc19965][bookmark: _Toc15608]本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，技术标评审合格的投标方可以进入商务标评审环节，技术标评审不合格的投标方淘汰。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多轮评标模式，最终根据商务标的报价情况确定中标人，原则上为合理最低价中标。另外招标人有权根据情况取消招标，招标人不向投标方解释未中标原因。技术标评分细则如下：
评标流程：
（1）资质审核：按标书要求，提供资质证明文件进行审核；
（2）技术标评议：按技术部分对投标方分项打分，技术分60分以上的合格者入围；
（3）商务评议：先公开唱标→商务条款相应确认→商务评议；
（4）根据合理最低价并参考技术能力，择优选择中标人。
（5）技术标评分不带入商务标，商务标原则上为合理最低价中标。
技术标评分细则
	评审内容
	分值
	评分标准

	技术方案及组织措施
	60
	1、投标人对项目改造方案及组织措施具体，技术先进，并列出较多具备相关资质与经验的施工人员及改造设备，酌情得36-60分；
2、投标人对项目中各项技术方案及组织措施不详细，技术水平一般，施工人员具备一定资质，酌情得18-36分；
3、投标人在投标文件中没有列出技术方案及组织措施，没有相关资质的施工人员得0分。
注：资质文件需有相关资质证明，原件或复印件。

	现场答疑
	10
	在开标现场，投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问。酌情得1-10分。

	条款响应
	10
	经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对技术要求、付款、供货期等无偏离得6分，每一条正偏离得2分，上限10分。每一条负偏离扣2分，最低0分。

	售后服务
	10
	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施，对招标方人员的技术培训安排科学、合理、可行，酌情得1-10分；

	业绩
	10
	投标人在2020年1月1日以来在国内与本标同类规格业绩情况，每有一项业绩得2分，最多得10分(必须提供合同复印件,否则不得分)。



[bookmark: _Toc169605877]注： 1. 投标人综合评审得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值。
2. 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件有权拒绝或无效投标处理： 
1）不满足招标文件规定的；
2）无法定代表人签字或盖章的，签字人无法定代表人有效授权的，应加盖投标人公章而未盖章的；未按照招标文件要求密封的；
3）未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；
4）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；
5）投标人名称或组织结构与资格审查不一致的；不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
6）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；
7）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
8）不同投标人的投标文件相互混装的；不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；
9）不同投标人委托同一人投标的；
10）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；
11） 不响应招标文件供货时间、质量要求、技术要求中带“*”的技术内容、质保期等实质性内容的；
12）提供虚假材料谋取中标的； 
13）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。
14）故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；有损害招标方和用户利益的规定的。
15)技术标书出现报价的；
16）投标有效期不足的；
17）其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的。

[bookmark: _Toc8987]








第4章  技术协议要求
设备总布局图
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8米剪板机实物







   3.2米剪板机实物
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要求：增加自动上料、定尺、剪切、自动出料等功能。依现场测量实际数据为准。

1、 设备主要技术参数
1.（8米剪板机）：
	序号
	参数名称
	参数值
	单位

	1
	机架结构
	钢板及方管焊接
	

	2
	行程
	2200
	mm

	3
	最大加工板材
	L
	8000
	mm

	
	
	W
	2500
	mm

	4
	最大加工板材厚度
	mm
	8
	mm

	5
	夹钳间间距≤
	2000
	mm

	6
	传动辊轮间距≤mm
	100
	mm

	7
	最大移动速度
	20
	m/min

	8
	重复定位精度
	±0.5
	mm

	9
	最大承载重量
	1000
	Kg

	10
	板尾剪切尺寸≤
	200
	mm

	11
	气源
	0.6
	Mpa

	12
	剪切直线度
	±0.5
	8米长控制在1mm内

	13
	后料小车承载重量
	3
	吨

	14
	机器主颜色
	RAL9002
	

	15
	后料小车最小距离2200mm。


2.（3.2米剪板机）：
	序号
	参数名称
	参数值
	单位

	1
	机架结构
	钢板及方管焊接
	

	2
	行程
	2200
	mm

	3
	最大加工板材
	L
	3200
	mm

	
	
	W
	2200
	mm

	4
	最大加工板材厚度
	mm
	8
	mm

	5
	夹钳间间距≤
	1000
	mm

	6
	传动辊轮间距≤mm
	100
	mm

	7
	最大移动速度
	20
	m/min

	8
	重复定位精度
	±0.5
	mm

	9
	最大承载重量
	300
	Kg

	10
	板尾剪切尺寸≤
	180
	mm

	11
	气源
	0.6
	Mpa

	12
	剪切直线度
	±0.5
	8米长控制在1mm内

	13
	后料小车承载重量
	3
	吨

	14
	机器主颜色
	RAL9002
	

	15
	后料小车最小距离1600mm。


二、其他要求：
（1）电气系统
1.设备的电气控制部分设计、制造和安装应当遵循国家标准（GB/T7226.1-1996）和相关规定(如3C认证等)、国际相关标准。
2.防护等级：电气柜、按钮箱、分线盒、防护等级IP54；限位、压力等开关防护等级IP65。
3.所有的元件和管线必须有标识；
4.走管走线应整洁、规范、严禁泄漏、布置美观合理并方便设备的维修，坦克链需对线路进行隔断分离，避免线路缠绕。
5.电气柜：独立落地型。柜内空间大，带照明和维修电源插座，配备蒸发式降温空调。
6.安全装置：所有传动装置必须加装安全防护；设备运行中具备声光报警装置。
7.电器柜门、桥架接缝处、设备之间、辊道间有安全可靠的接地保护。
8.甲方指定设备接电、用气等动力能源的引入位置，对于设备动力柜、插接箱、气源等动力设施的安装引入工作由供方完成。
9.PLC系统采用国产品牌，预留20%的输入输出点位（如有）。
10.设备加工时，后接料小车实现手动与设备联动功能，且区域余料与工件分开放置；
11.板料定位方式以实际使用数据为准。
（2）液压、润滑系统
1.液压系统长时间工作时，油温不得超过45℃，液压站需配备制冷系统。
2.液压元件厂商：采用力士乐等国内外知名品牌产品（或者力士乐国产合资产品），并在投标文件中予以标明。
3.所有的元件和管线必须有标识。
4.设备配备集中润滑系统，设备运动部件丝杠、滑块等需要具备自动润滑功能。
5.液压箱体体积足够，每个液压系统配有储能器。
6.使用轴承厂家：NSK等国内外著名品牌。
7.气动元件选用SMC、费斯托或同等品牌。
三、剪板机
客户自备剪板机，应保证退料卸料自如， 以及送料机夹钳能伸到刀口，减少盲区。
四、培训：
免费为需方培训 1-2 名维修操作人员，培训可以在安装调试时一并进行，也可到 供方单位进行培训和实训。
受训人员应备如下条件：机电类大专以上文化程度、熟悉计算机操作、具有基本 的电气和机械维护技能、熟悉生产工艺。
培训内容为：
（1） 安全操作注意事项；
（2） 机械结构；
（3） 电气连接及布局；
（4） 调试方法；
（5） 数控系统的操作方法；
（6） 数控系统的编程技巧；
（7） 常见故障判断与处理；
（8）  日常维护和保养要求；
（9） 环境（电源、强磁、粉尘、温度、周边设备等）的影响；
五、安装调试 ;
供方派员到现场负责指导安装并调试设备，需方负责设备卸车进场，以及基础施工、气源和配电箱到电控柜的动力线，配合供方安装调试。安装调试完成后正常运行24小时后，陪产不低于3天。
六、售后服务及承诺 :
1、质保期：自交货之日起一年内对正常使用出现的故障免费进行维修。
2、供方不定期对设备进行跟踪服务。
3、出现质量问题时，供方应在 2 小时内给予电话指导。在远程服务解决不了的情 况下 48 小时内派员到达现场。
4、对质保期外出现的质量问题，需方处理时只收取成本费和工时费。
七、货物件数：
	序号
	名     称
	件     数

	1
	前上料装置
	1套

	2
	后出料装置
	1套

	3
	自动送料装置
	1套



八、随机文件：
	序号
	项目
	备注

	1
	送货单
	签收后一联留存

	2
	设备清单
	

	3
	产品说明书
	操作及编程手册一本、电路图表一本

	4
	合格证
	

	5
	保修卡
	



九、违约责任
1.乙方改造不合格，未实现功能，乙方无偿返工，直至合格；
2.因乙方原因造成安全事故、设备损坏、环保处罚等，乙方承担全部赔偿责任。
十、其他
本协议作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力；
未尽事宜，双方协商解决；协商不成，提交甲方所在地人民法院解决；
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方（盖章）：__________ 授权代表：__________ 日期：____年__月__日



乙方（盖章）：__________ 授权代表：__________ 日期：____年__月__日









投标文件


项目名称：中国重汽集团济南专用车有限公司剪板机改造项目








投 标 人：                    公司
2026年     月



资质证明文件
[bookmark: _Toc3285][bookmark: _Toc8929]附件一、营业执照副本








































[bookmark: _Toc7529][bookmark: _Toc22676][bookmark: _Toc453709582]附件二、授权委托书

法定代表人授权委托书

 中国重汽集团济南专用车有限公司 （招标人）：
                 （投标人名称）法定代表人                      授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标项目（项目名称：                    ）投标活动的一切事宜。
委托期限：                           
全权代表无转委权。特此委托。


法定代表人身份证复印件（正面）


授权代理人身份证复印件（正面）



法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（反面）











单位名称（公章）：                 
法定代表人签字：                  
授权代理人签字：                  

年    月    日

[bookmark: _Toc16998][bookmark: _Toc18498]附件三、信用中国截图
报名当日内“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图，并加盖公章。
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附件四、中文版本的审计报告或财务报表
（经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，
包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标
人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产
负债表、利润表、现金流量表。)








































附件五、完税证明、信用证明材料
（近半年完税证明、征信报告，加盖公章）










































附件六、年度纳税信用评价信息
（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）











































附件七、企业对外担保说明
（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）




























附件八、投标保证金回执截图、保证金收据承诺函
（必须为公对公账户，电汇）



















































商务文件
[bookmark: _Toc31607][bookmark: _Toc13989]附件九、投标函
投标函
 中国重汽集团济南专用车有限公司（招标人全称）：
按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据编号为          招标文件的要求，对                    （项目名称）进行投标。由投标人                  （全称）正式委托全权代表               （姓名、职务）提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。
（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。
（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。
（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。
（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。
（5）我方同意招标人的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。
（6）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
（7）我方若未成为中标人，招标人有权不做任何解释。
（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。
（9）我方承诺投标所报同类产品价格不高于供应国内其它公司的价格。
（10）若我方中标某一包产品（单件招标除外），则我方承诺承接后续招标人按分包定义分配到此包的所有产品，否则愿接受招标人扣除相关保证金等后果。
（11）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：
地址：                           邮政编码：
电话：                           传真：
电子信箱：                        电子信箱：
投标人全称：                     开户银行名称：
公章：                           银行帐号：
[bookmark: _Toc24139][bookmark: _Toc453709583][bookmark: _Toc28765]法人代表签字：                   开户行地址：





附件十、开标一览表
开标一览表
（模板，信息仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）  
	投标单位名称
	

	投标总报价
	大写：        （含税，税率：   ）                    
	大写：           （不含税）

	
	小写：        （含税，税率：   ）
	小写：           （不含税）

	响应时间
	一般项目接维修通知后    小时内到达现场进行维修，紧急维修项目在接通知后      小时内抵达现场进行维修。

	质保期
	自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）      年。


	对招标文件的响应程度
（是否完全响应）
	



注：
1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2、本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。
投标人：（盖章）
法定代表人（授权代表）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件十一、投标报价单

	XXX项目报价单

	序号
	物料名称
	单位
	综合单价
（元）
	税率
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	。。
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	

	备注：
①付款方式：
②工期要求：
③质保期限：    年。
④报价包含主材、辅材、运输、安装、税金等全部费用；
⑤报价需附带产品详细配置参数





投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



附件十二、偏离表

偏 离 表
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	



注：即使投标人进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
1

[bookmark: _Toc21764][bookmark: _Toc28878][bookmark: _Toc424118190][bookmark: _Toc1153][bookmark: _Toc353881021][bookmark: _Toc518655813][bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc8215][bookmark: _Toc14341861]附件十三、
企业情况、从业经历、服务承诺一览表
	单位名称
	
	所属行业
	
	电话
	
	法定代表人
	

	地址
	
	单位类型
	
	传真
	
	被授权人
	

	一、从事本投标项目经验及企业概况
	
	投标人
声明
	1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。
2.我方承担因发标人查知因我方材料不实而造成本次招标失败的所有损失。

	二、单位概况
	注册资金：         万元
	职工人数
	人
	上年主要经济指标
	营业总额：  
 万元
	主营收入
	万元

	
	实收资本：         万元
	
	
	
	
	其他
	万元

	
	固定资产
	原值     万元
	长期负债
	万元
	
	主要
营业项目
	1、

	
	
	净值     万元
	流动负债
	万元
	
	
	2、

	
	设备
	*设备
	台
	
	
	3、

	
	
	*设备
	台
	
	
	4、

	
	
	*设备
	台
	


人员
	管理人员
	         人

	
	
	*设备
	台
	
	包装器具技术人员
	人

	
	
	*设备
	台
	
	作业工人
	人

	三、主要产能
	产品类型
	月产能力
	
	
	四、
既往业绩
	主要合作客户
	合作产品及数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；
2.投标人可在上表内容基础上，编制PPT文件介绍企业及产品，以便满足项目开展之需要。
[bookmark: _Toc25578][bookmark: _Toc6319]附件十六、封面格式（参考）
封面格式（参考）
	
投标文件
（正本）

项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 
	
投标文件
（副本）

项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 



封口格式：
	……………………于     年  月  日  时之前不准启封（公章）…………………
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